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	序号
	采购内容
	参数/指标
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	事件检测服务器
	CPU ≥X86 CPU,26核52线程，频率2.2GHz *2
	台
	3
	
	
	

	
	
	内存 ≥DDR4 16G 3200 RECC *8
	
	
	
	
	

	
	
	采购人现行视频事件系统GPU为Atlas 300i pro,本次采购7张GPU每张要求显存≥24GB，INT8单卡算力≥140TOPS,显存带宽≥204.8GB/S,并兼容采购人现行事件检测系统
	
	
	
	
	

	
	
	系统盘 ≥480G 企业级读取密集型SATA SSD *2
	
	
	
	
	

	
	
	数据盘 ≥10TB SATA 7200RPM企业级机械硬盘 *2
	
	
	
	
	

	
	
	网口 2个10GE SFP+光口，配置2个万兆多模光模块 *1
	
	
	
	
	

	
	
	电源 ≤2000w电源 *2
	
	
	
	
	

	
	
	阵列卡 12Gbps 阵列控制器，支持RAID 1、0、10，含电池 *1
	
	
	
	
	

	
	
	光跳线 ≥10米，LC-LC接口，双芯多模 *2
	
	
	
	
	

	
	
	网线 ≥10米，六类网线 *1
	
	
	
	
	

	
	
	机箱大小：≤6U，包含服务器上架安装以及操作系统预装服务，需提供原厂服务承诺函
	
	
	
	
	

	
	
	服务：提供2年或以上质保服务、服务器上架安装以及操作系统预装服务，需提供原厂服务承诺函
	
	
	
	
	

	2
	收费云计算节点服务器
	CPU ≥Xeon 5318Y 24C/48T 2.1G *2
	台
	2
	
	
	

	
	
	内存 ≥DDR4 32G 2933 RECC *24
	
	
	
	
	

	
	
	系统盘 ≥480G SATA 企业级读取密集型SSD *2
	
	
	
	
	

	
	
	缓存盘 ≥1.92T SATA 企业级写入密集型SSD *2
	
	
	
	
	

	
	
	数据盘 ≥16T 企业级HDD *6
	
	
	
	
	

	
	
	电源 ≥800w电源 *2
	
	
	
	
	

	
	
	网口 ≥4*1GB网口，4*万兆光口（含多模模块) *1
	
	
	
	
	

	
	
	光跳线 ≥10米，LC-LC接口，双芯多模 *4
	
	
	
	
	

	
	
	网线 ≥10米，六类网线 *3
	
	
	
	
	

	
	
	云平台CPU授权 深信服HCI与aSAN授权（每CPU），包括2年升级与技术支持服务 *2
	
	
	
	
	

	
	
	机箱大小：2U
	
	
	
	
	

	
	
	服务：提供2年或以上质保服务、服务器上架安装以及操作系统预装服务，需提供原厂服务承诺函
	
	
	
	
	

	3
	防火墙
	网络层吞吐量 ≥18Gbps
	台
	1
	
	
	

	
	
	防病毒吞吐量 ≥3Gbps
	
	
	
	
	

	
	
	IPS吞吐量 ≥3Gbps
	
	
	
	
	

	
	
	全威胁吞吐量 ≥1Gbps
	
	
	
	
	

	
	
	并发连接数 ≥400万
	
	
	
	
	

	
	
	电源 冗余电源
	
	
	
	
	

	
	
	接口 ≥4个千兆电口，≥4个万兆光口SFP+
	
	
	
	
	

	
	
	配置要求 双电源、3年AV防病毒授权、3年应用特征库升级服务授权、3年IPS特征库升级服务授权
	
	
	
	
	

	
	
	支持常用数据交换技术，包括802.1Q VLAN Trunk、access 接口，VLAN 三层接口，子接口、GRE 隧道；支持链路聚合功能；支持常用路由技术，包括静态路由、RIP、OSPF、策略路由等，确保可实现网络层主备链路之间的切换。
	
	
	
	
	

	
	
	整机功能 同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和Web应用防护功能
	
	
	
	
	

	
	
	产品支持勒索病毒检测与防御功能
	
	
	
	
	

	
	
	产品制造商为国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支持单位
	
	
	
	
	

	
	
	要求所投产品具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》
	
	
	
	
	

	
	
	要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件
	
	
	
	
	

	
	
	要求所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》
	
	
	
	
	

	
	
	产品的生产厂商是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务支撑单位
	
	
	
	
	

	4
	日志审计设备
	日志采集性能：平均日志处理能力≥2000EPS（条/秒）
	台
	1
	
	
	

	
	
	存储能力：存储容量≥4TB，支持ISCSI等方式扩容
	
	
	
	
	

	
	
	日志授权数：配置日志授权数≥80，最大可扩展授权≥300
	
	
	
	
	

	
	
	采集方式：支持通过 Agent 采集日志数据，支持通过 syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取等多种方式完成日志收集；
	
	
	
	
	

	
	
	审计范围：支持网络设备、安全设备、服务器操作系统、数据库、中间件等的日志采集与审计
	
	
	
	
	

	
	
	日志搜索功能：支持关系图谱搜索、过滤，支持自定义关系节点图标
	
	
	
	
	

	
	
	产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。
	
	
	
	
	

	
	
	产品制造商为国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支持单位
	
	
	
	
	

	
	
	产品制造商具备中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的ITSS 运行维护符合性证书
	
	
	
	
	

	
	
	产品制造商具备中国信息安全测评中心颁发的国测信息安全服务资质-风险评估类
	
	
	
	
	

	
	
	产品制造商是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务支撑单位
	
	
	
	
	

	
	
	硬件规格：机架式设备，冗余电源，≥4个千兆电口
	
	
	
	
	

	
	
	服务要求：包含2年原厂维保服务
	
	
	
	
	

	5
	万兆交换机
	包转发率 ≥1080Mpps
	台
	4
	
	
	

	
	
	交换容量 ≥2.56Tbps
	
	
	
	
	

	
	
	端口配置 ≥48个万兆SFP+接口，≥2个40GE QSFP+接口
	
	
	
	
	

	
	
	光模块及配件 每台配置16个万兆多模SFP+光模块及对应的堆叠线缆
	
	
	
	
	

	
	
	电源 1+1冗余双电源
	
	
	
	
	

	
	
	链路聚合 支持跨设备链路聚合M-LAG，支持静态聚合、动态聚合
	
	
	
	
	

	
	
	VXLAN功能 支持VXLAN二层交换，支持VXLAN集中式网关、分布式Anycast网关
	
	
	
	
	

	
	
	自动化部署 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面，支持自动化部署
	
	
	
	
	

	6
	杀毒软件
	Windows PC客户端授权  125套
Windows Server客户端授权  15套
Linux服务端授权  180套
（投标人须承诺所提供的授权能够完全兼容并正常激活采购人现运行的杀毒软件，采购人使用的杀毒软件为奇安信天擎终端安全管理系统V10）
	年
	1
	
	
	

	7
	监控云防火墙规则库
（2台）
	病毒防护特征库升级授权、入侵防护特征库升级
（投标人须承诺所提供的升级授权能够完全兼容并正常激活采购人现运行的防火墙设备，采购人使用的防火墙为H3C SecPath F1000-AI-90）
	年
	1
	
	
	

	8
	收费云防火墙规则库（2台）
	入侵防御库升级授权、反病毒升级授权 
（投标人须承诺所提供的升级授权能够完全兼容并正常激活采购人现运行的防火墙设备，采购人使用的防火墙为网神SecGate 3600防火墙）
	年
	1
	
	
	

	9
	监控云WEB应用防火墙规则库
	Web防护特征库升级授权、病毒防护特征库升级授权、入侵防护特征库升级
（投标人须承诺所提供的升级授权能够完全兼容并正常激活采购人现运行的WEB防火墙设备，采购人使用的防火墙为网神W9000-U035）
	年
	1
	
	
	

	10
	收费云态势感知系统规则库
	软件升级授权、规则库升级授权
（投标人须承诺所提供的升级授权能够完全兼容并正常激活采购人现运行的态势感知系统，采购人使用的态势感知为深信服SIP-Y-2200-YK）
	年
	1
	
	
	

	合计
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